# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Monitoraggio dell’audio durante la registrazione

Se si collegano le cuffie alla presa (cuffie), è possibile monitorare la registrazione.

1. Collegare le cuffie alla presa (cuffie).
2. Premere VOL -/+ per regolare il volume di monitoraggio.
   Il volume di monitoraggio non ha effetto sul livello di registrazione.

#### Nota

- Se il cavo delle cuffie entra in contatto con il registratore IC durante il monitoraggio della registrazione, potrebbe venir registrato un rumore di fruscio. È possibile ridurre il fruscio tenendo il cavo lontano dal registratore IC.

### Argomento correlato

- Registrazione dell’audio dai microfoni incorporati