# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Scollegamento del registratore IC dall’alimentatore CA USB

Attenersi alle procedure seguenti; in caso contrario, si potrebbe danneggiare e rendere non riproducibili i file di dati eventualmente contenuti nel registratore IC.

1. Se si sta registrando o riproducendo un file, premere (stop) per arrestare il registratore IC.
2. Accertarsi che l’indicatore di funzionamento del registratore IC non sia acceso.
3. Scollegare il registratore IC dall’alimentatore CA USB, quindi scollegare l’alimentatore CA USB dal cavo di collegamento USB e scollegare l’alimentatore CA USB dalla presa CA.

#### Nota

- Durante la registrazione (l’indicatore di funzionamento si accende o lampeggia in rosso) o l’accesso ai dati (l’indicatore di funzionamento lampeggia in arancione),
  - il registratore IC non deve essere collegato o scollegato dall’alimentatore CA USB collegato alla presa CA.
  - l’alimentatore CA USB collegato al registratore IC non deve essere collegato o scollegato dalla presa CA.
  In caso contrario, si potrebbero danneggiare i dati. Se il registratore IC viene utilizzato per l’elaborazione di una grande quantità di dati, la schermata di avvio potrebbe essere visualizzata per un periodo di tempo prolungato. Non si tratta di un problema di funzionamento del registratore IC. Attendere che la schermata di avvio scompaia dalla finestrella del display.
- Mentre si utilizza l’alimentatore CA USB, l’indicatore di carica delle batterie non viene visualizzato nella finestrella del display.

### Argomento correlato

- Utilizzo di un alimentatore CA USB