# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Sintonizzazione automatica di una stazione radio FM (scansione automatica) (solo ICD-PX333F)

Il cavo delle cuffie funge da antenna FM. Pertanto, per ascoltare la radio FM occorre collegare le cuffie alla presa (cuffie).

#### Nota

- Durante la ricezione FM, la funzione DPC e la funzione di riduzione del rumore non sono attive.

1. In modalità di arresto, selezionare DISP/MENU - “FM Radio”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

   Il registratore IC si dispone in modalità radio FM.

2. Premere brevemente DISP/MENU per spostare i cursori (, ) su entrambi i lati della visualizzazione delle frequenze nella riga superiore della finestrella del display.

   Il registratore IC è ora pronto alla sintonizzazione di una stazione mediante la scansione delle frequenze.

3. Tenere premuto – o + finché le cifre della frequenza iniziano a cambiare sul display.
   Il registratore IC esegue una scansione automatica delle frequenze radio e si arresta quando trova una stazione.
4. Premere (stop) per spegnere la radio FM.

#### Suggerimento

- Qualora non si riesca a sintonizzare una stazione, premere ripetutamente – o + per cambiare la frequenza in piccoli incrementi.

### Argomento correlato

- Commutazione dell’uscita della radio FM tra altoparlante e cuffie (solo ICD-PX333F)
- Sintonizzazione manuale di una stazione radio FM (scansione manuale) (solo ICD-PX333F)