# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Informazioni sulla funzione AVLS (solo per i modelli europei)

La funzione AVLS (Automatic Volume Limiter System) consente di ascoltare l’audio a un livello di volume moderato quando si utilizzano le cuffie.

La funzione AVLS limita il volume massimo per evitare problemi all’udito o distrazioni, nonché per mantenere un livello di volume moderato.

### Quando “AVLS” è impostato su “ON”

Quando si prova a regolare il volume su un livello superiore a quello specificato dalla funzione AVLS, l’indicatore “AVLS” si accende. Non è possibile regolare il volume su un livello superiore al limite.

#### Nota

- “AVLS” è impostato su “ON” al momento dell’acquisto del registratore IC. Se si desidera disattivare la funzione e riprodurre i file al volume originale, utilizzare il menu per impostare “AVLS” su “OFF”.