# Risoluzione dei problemi

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Elenco dei messaggi

Qualora sul display venga visualizzato un messaggio, attenersi alle istruzioni seguenti.

#### HOLD

Il funzionamento di tutti i pulsanti è disattivato perché il registratore IC si trova nello stato HOLD per evitare un azionamento accidentale. Far scorrere il commutatore HOLD•POWER ON/OFF verso il centro per disattivare lo stato HOLD del registratore IC.

(Vedere “Sblocco della funzione HOLD”.)

#### Low Battery

Le batterie sono scariche. Sostituire le vecchie batterie alcaline LR03 (formato AAA) con batterie nuove. In alternativa, sostituire le vecchie batterie ricaricabili con batterie nuove.

(Vedere “Inserimento delle batterie”.)

#### Memory Card Error

Si è verificato un errore durante l’inserimento della scheda di memoria nell’alloggiamento per schede di memoria. Rimuovere la scheda e provare a reinserirla. Se il messaggio continua a essere visualizzato, utilizzare una nuova scheda di memoria.

#### Memory Card Not Supported

- È inserita una scheda di memoria non supportata dal registratore IC.

  (Vedere “Informazioni sulle schede di memoria compatibili”.)

- È inserito un supporto M2™ il cui utilizzo non è consentito dal registratore IC.

  (Vedere “Informazioni sulle schede di memoria compatibili”.)

#### Read Only Memory Card

È inserita una scheda di memoria di sola lettura. Non è possibile utilizzare schede di memoria di sola lettura con il registratore IC.

#### Memory Card Locked

La scheda di memoria è protetta da scrittura. Non è possibile utilizzare schede di memoria protette da scrittura con il registratore IC.

#### Memory Card Access Denied

È inserita una scheda di memoria con funzione di controllo dell’accesso. Non è pertanto possibile utilizzarla.

#### Memory Full

La quantità di memoria residua del registratore IC è insufficiente. Cancellare alcuni file prima di procedere con la registrazione.

(Vedere “Cancellazione di un file”.)

#### File Full

Se la cartella selezionata contiene già il numero massimo di file consentito, oppure se il numero complessivo di file memorizzati sul registratore IC ha superato il valore massimo consentito, non è possibile registrare un nuovo file. Cancellare alcuni file prima di procedere con la registrazione.

(Vedere “Cancellazione di un file”.)

#### File Damaged

Non è possibile riprodurre o modificare i file, poiché i dati del file selezionato sono danneggiati.

#### Format Error

Il registratore IC non può essere acceso utilizzando il computer, poiché non esiste una copia del file di controllo necessario per l’operazione. Formattare il registratore IC utilizzando la funzione di formattazione disponibile nel menu. Non utilizzare il computer per formattare il registratore IC.

(Vedere “Formattazione della memoria (Format)”.)

#### Process Error

- Il registratore IC non è riuscito ad accedere alla memoria. Rimuovere e reinserire le batterie.
- Salvare una copia di backup dei dati e formattare il registratore IC mediante il menu.

  (Vedere “Formattazione della memoria (Format)”.)

- Il nome file ha raggiunto il numero massimo di caratteri consentito; potrebbe non essere possibile dividere o spostare il file.

#### Stop and Reinsert Memory Card

È stata inserita una scheda di memoria durante la registrazione o la riproduzione.

Rimuovere la scheda di memoria e inserirla quando il registratore IC è nella modalità di arresto.

#### Set Date&Time

Regolare l’orologio, altrimenti non è possibile impostare l’allarme.

(Vedere “Impostazione dell’orologio utilizzando il menu”.)

#### Track Marks are Full

È possibile impostare fino a 98 marcatori di brani per un file. Annullare i marcatori dei brani indesiderati.

(Vedere “Cancellazione di un marcatore di un brano”.)

#### No File

La cartella selezionata non contiene alcun file. Pertanto, non è possibile spostare un file o impostare l’allarme, e così via.

#### No Track Marks

Non sono presenti marcatori di brani quando si tenta di cancellare un marcatore di un brano o di dividere un file in corrispondenza di tutte le posizioni dei marcatori.

#### Low Battery Level

Non è possibile formattare la memoria o cancellare tutti i file in una cartella a causa di una carica insufficiente della batteria. Sostituire le vecchie batterie alcaline LR03 (formato AAA) con batterie nuove. In alternativa, sostituire le vecchie batterie ricaricabili con batterie nuove.

(Vedere “Inserimento delle batterie”.)

#### Already Set

- Il file selezionato è stato già impostato per la riproduzione dell’allarme. Selezionare un altro file.
- L’allarme è stato impostato per la riproduzione di un file in una data e a un’ora già impostate per un altro file. Modificare l’impostazione dell’allarme.

(Vedere “Riproduzione di un file all’ora desiderata insieme a un allarme”.)

#### Past Date/Time

L’allarme è stato impostato su un’ora già passata. Controllare e impostare la data e l’ora appropriate.

(Vedere “Riproduzione di un file all’ora desiderata insieme a un allarme”.)

#### File Protected

Il file selezionato è protetto o è di tipo “Read only”. Non è possibile cancellarlo. Annullare la protezione del registratore IC o l’impostazione “Read only” sul computer in modo da poter modificare il file utilizzando il registratore IC.

(Vedere “Protezione di un file”.)

#### Settings are Full

Se la memoria del registratore IC contiene già 30 stazioni radio FM, non è possibile memorizzare altre stazioni FM (solo ICD-PX333F).

(Vedere “Preselezione automatica delle stazioni radio FM (solo ICD-PX333F)” e “Preselezione manuale delle stazioni radio FM (solo ICD-PX333F)”).

#### Set Add/Overwrite

“Add/Overwrite” nel menu è impostato su “OFF”. Non è possibile aggiungere una registrazione o una registrazione in sovrascrittura.

(Vedere “Aggiunta di una registrazione a un file registrato in precedenza (Add)” e “Aggiunta di una registrazione in sovrascrittura durante la riproduzione (Overwrite)”.)

#### Unknown Data

- Questi dati non sono in un formato file supportato dal registratore IC. Il registratore IC supporta solo file MP3(.mp3).

  (Vedere “Design e caratteristiche tecniche”.)

- Non è possibile riprodurre file protetti da copyright.

#### Invalid Operation

- Non è possibile dividere o impostare marcatori del brano nei file in una cartella o .
- Se la scheda di memoria è bloccata, non è possibile scrivervi. Sostituirla con una nuova scheda.
- Non è possibile utilizzare la funzione “Divide All Track Marks” poiché è presente un marcatore di un brano a una distanza inferiore o pari a 0,5 secondi da quella della divisione.
- Non è possibile utilizzare la funzione “Divide All Track Marks” poiché è presente un marcatore di un brano a una distanza inferiore o pari a 0,5 secondi dall’inizio o dalla fine del file.
- La lunghezza del file è inferiore a 1 secondo, e non è possibile dividere un file di lunghezza così ridotta.
- Non è possibile utilizzare la funzione “Divide Current Position” in corrispondenza di una posizione inferiore o pari a 0,5 secondi dall’inizio o dalla fine di un file.
- Il nome file ha raggiunto il numero massimo di caratteri consentito; potrebbe non essere possibile dividere o spostare il file.

#### Cannot Divide - Max 199 Files

Qualora nella cartella selezionata siano già presenti 199 file, o qualora il numero complessivo di file memorizzati nel registratore IC superi il valore massimo consentito, non è possibile dividere un file. Cancellare alcuni file prima di dividere il file.

(Vedere “Cancellazione di un file”.)

#### Same File Name Exists

Quando si divide, si copia o si sposta un file, esiste già un file con lo stesso nome nella cartella di destinazione.

#### No Memory Card

Non è inserita alcuna scheda di memoria nell’alloggiamento per schede di memoria quando si tenta di impostare i menu “Select Memory” o “File Copy”.

#### New File

Il file in fase di registrazione ha raggiunto il limite di dimensione massima (500 MB). Il file viene diviso automaticamente e la registrazione continua in un nuovo file.

#### Erased-too near Track Marks

Qualora sia presente un marcatore di un brano a una distanza inferiore o pari a 0,5 secondi dalla posizione di divisione, il marcatore del brano viene cancellato automaticamente.

#### No operation with Memory Card

Non è possibile impostare un allarme per i file memorizzati su una scheda di memoria. Commutare il supporto di memoria del registratore IC su “Built-In Memory”.

(Vedere “Selezione della memoria”.)

#### AVLS

- Il volume dell’audio di riproduzione supera il livello specificato dalla funzione AVLS. Regolare il volume su un livello moderato.

  (Vedere “Informazioni sulla funzione AVLS (solo per i modelli europei)” e “Attivazione o disattivazione della funzione AVLS (solo per i modelli europei)”.)

- I file vengono riprodotti con le cuffie a un volume che supera il livello specificato dalla funzione AVLS per un determinato periodo di tempo. “AVLS” nel menu viene impostato automaticamente su “ON”.

  (Vedere “Informazioni sulla funzione AVLS (solo per i modelli europei)” e “Attivazione o disattivazione della funzione AVLS (solo per i modelli europei)”.)

#### Change Folder

Se non sono presenti file in una cartella o , nella finestrella del display non vengono visualizzate cartelle. Vengono visualizzate solo le cartelle contenenti file.

#### System Error

Si è verificato un errore di sistema diverso da quelli elencati sopra. Rimuovere le batterie, quindi reinserirle.