# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Registrazione da apparecchi esterni

È possibile creare file MP3 senza utilizzare il computer registrando l’audio da altri apparecchi collegati al registratore IC.

#### Suggerimento

- Quando si seleziona “Audio IN” nel menu “Scene Select”, le impostazioni adatte alla registrazione dall’altro apparecchio sono già selezionate.
- Prima di avviare la registrazione, è consigliabile eseguire una registrazione di prova o monitorare la registrazione.
- Qualora il livello in ingresso non sia sufficientemente alto, collegare la presa per cuffie (minijack stereo) dell’altro apparecchio alla presa del registratore IC e regolare il livello del volume sull’apparecchio collegato al registratore IC, controllando al tempo stesso la guida del livello di registrazione.

1. Collegare un apparecchio esterno () alla presa del registratore IC quando quest’ultimo è in modalità di arresto.

   Collegare il connettore di uscita audio (minijack stereo) dell’altro apparecchio alla presa del registratore IC mediante un cavo di collegamento audio (non in dotazione).

   “Select Input” viene visualizzato nella finestrella del display.

   Qualora “Select Input” non venga visualizzato, impostare la relativa funzione nel menu.

2. Premere – o + per selezionare “Audio IN”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
3. Premere (stop) per uscire dalla modalità menu.
4. Premere REC/PAUSE per avviare la registrazione.
   I microfoni incorporati vengono esclusi automaticamente e l’audio dell’apparecchio collegato viene registrato.
5. Avviare la riproduzione sull’apparecchio collegato al registratore IC.

#### Nota

- Se l’uscita audio di un dispositivo esterno collegato al registratore IC è di tipo monofonico e la modalità di registrazione è impostata su “192kbps(MONO)” (SHQ) o “128kbps(MONO)” (HQ), l’audio viene registrato su un solo canale. In questo caso, impostare la modalità di registrazione su “48kbps(MONO)” (SP) o “8kbps(MONO)” (LP) nel menu.

#### Suggerimento

- Per arrestare la registrazione, premere (stop).

### Argomento correlato

- Registrazione dell’audio di riproduzione del registratore IC su un apparecchio esterno
- Selezione della modalità di ingresso (Select Input)
- Selezione di una scena di registrazione per ogni situazione
- Selezione della modalità di registrazione (REC Mode)