# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Riproduzione dell’audio registrato

1. Far scorrere il commutatore HOLD・POWER ON/OFF verso “POWER ON/OFF” per accendere il registratore IC, o verso la posizione centrale per sbloccare il registratore IC dallo stato HOLD.
   Viene visualizzata la schermata della modalità di arresto.
2. Selezionare il file che si desidera riprodurre.
   Se non si seleziona un file, viene riprodotto quello appena registrato.
3. Premere PLAY/STOP・ENTER.

   La riproduzione viene avviata e l’indicatore di funzionamento () si illumina in verde.

4. Premere VOL –/+ per regolare il volume.

#### Nota

- Solo per i clienti in Europa:

  Se “AVLS” è impostato su “ON” nel menu e l’indicatore “AVLS” si illumina, non è possibile regolare il volume a un livello superiore a quello specificato dalla funzione AVLS. Se si desidera disattivare la funzione e riprodurre i file al volume originale, utilizzare il menu per impostare “AVLS” su “OFF”.

#### Suggerimento

- Premere (stop) per arrestare la riproduzione.

### Argomento correlato

- Accensione
- Sblocco della funzione HOLD
- Selezione di una cartella e di un file
- Operazioni varie durante la riproduzione