# Risoluzione dei problemi

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Viene registrato un ronzio ad alta o bassa frequenza.

- Qualora durante la registrazione o la riproduzione il registratore IC venga collocato in prossimità di una fonte di alimentazione CA, una lampada a fluorescenza o un telefono cellulare, è possibile che venga registrato un ronzio ad alta o bassa frequenza.

  Durante la registrazione, tenere il registratore IC lontano da tali apparecchi.