# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Riduzione del rumore durante la registrazione (LCF(Low Cut))

È possibile impostare la funzione LCF (Low Cut Filter) per tagliare una bassa frequenza e ridurre i disturbi provocati dal vento. In questo modo è possibile registrare un file con maggiore chiarezza.

1. In modalità di arresto o di registrazione, selezionare DISP/MENU - “Detail Menu” - “LCF(Low Cut)”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

2. Premere – o + per selezionare “ON” o “OFF”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
3. Premere (stop) per uscire dalla modalità menu.

#### Descrizioni delle voci di menu

È possibile selezionare una delle voci di menu disponibili.

ON:

La funzione LCF è attivata.

OFF:

La funzione LCF è annullata.

(Impostazione iniziale)

#### Nota

- Durante la registrazione FM, la funzione LCF non è operativa (solo ICD-PX333F).

#### Suggerimento

- Selezionare “OFF” al punto 2 per annullare la funzione LCF.

### Argomento correlato

- Registrazione di trasmissioni radio FM (solo ICD-PX333F)