# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Attivazione o disattivazione dell’indicatore di funzionamento (LED)

Questa impostazione attiva o disattiva l’indicatore di funzionamento durante le operazioni.

1. In modalità di arresto, selezionare DISP/MENU - “Detail Menu” - “LED”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

2. Premere – o + per selezionare “ON” o “OFF”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
3. Premere (stop) per uscire dalla modalità menu.

#### Descrizioni delle voci di menu

È possibile selezionare una delle voci di menu disponibili.

ON:

Durante l’accesso alla memoria, la registrazione o la riproduzione, l’indicatore di funzionamento si illumina o lampeggia.

(Impostazione iniziale)

OFF:

L’indicatore di funzionamento non si illumina né lampeggia, anche durante le operazioni.

#### Nota

- Quando il registratore IC è collegato a un computer, l’indicatore di funzionamento si illumina o lampeggia anche se la funzione “LED” è impostata su “OFF”.