# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Attivazione o disattivazione del segnale acustico (Beep)

È possibile attivare o disattivare il segnale acustico delle operazioni.

1. In modalità di arresto, selezionare DISP/MENU - “Detail Menu” - “Beep”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

2. Premere – o + per selezionare “ON” o “OFF”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
3. Premere (stop) per uscire dalla modalità menu.

#### Descrizioni delle voci di menu

È possibile selezionare una delle voci di menu disponibili.

ON:

Viene riprodotto un segnale acustico per indicare che un’operazione è stata accettata o si è verificato un errore.

(Impostazione iniziale)

OFF:

Non viene riprodotto alcun segnale acustico.

#### Nota

- L’allarme suona anche se la funzione “Beep” viene impostata su “OFF” nel menu.