# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Commutazione dell’uscita della radio FM tra altoparlante e cuffie (solo ICD-PX333F)

Durante la ricezione o la registrazione di una trasmissione FM, è possibile commutare tra l’audio riprodotto dall’altoparlante e quello riprodotto dalle cuffie utilizzando il menu.

1. In modalità di ricezione radio o in modalità di registrazione FM, selezionare DISP/MENU - “Audio Output”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

2. Premere – o + per selezionare “Headphones” o “Speaker”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
3. Premere (stop) per uscire dalla modalità menu.

#### Descrizione delle voci di menu

È possibile selezionare una delle voci di menu disponibili.

Headphones:

L’audio viene riprodotto dalle cuffie.

(Impostazione iniziale)

Speaker:

L’audio viene riprodotto dagli altoparlanti.