# Risoluzione dei problemi

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Il registratore IC non funziona, anche se si preme qualsiasi pulsante.

- Le batterie sono scariche.
- Il registratore IC è spento. Far scorrere il commutatore HOLD・POWER ON/OFF verso “POWER ON/OFF” tenendolo in posizione per almeno 1 secondo.
- La funzione HOLD è attivata. Far scorrere il commutatore HOLD・POWER ON/OFF verso il centro.

### Argomento correlato

- Accensione
- Sblocco della funzione HOLD