# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Selezione della sensibilità del microfono (Mic Sensitivity)

È possibile impostare la sensibilità del microfono per il microfono incorporato. Impostare questa voce di menu prima di avviare la registrazione.

1. In modalità di arresto o di riproduzione, selezionare DISP/MENU - “Detail Menu” - “Mic Sensitivity”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

2. Premere – o + per selezionare il livello desiderato di sensibilità del microfono, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
3. Premere (stop) per uscire dalla modalità menu.

#### Descrizioni delle voci di menu

È possibile selezionare una delle voci di menu disponibili.

High:

Per registrare una sorgente audio lontana dal registratore IC o a basso volume, ad esempio per una registrazione in un locale molto ampio.

Medium:

Per registrare l’audio di una normale conversazione o una riunione, ad esempio per una registrazione in una sala conferenze o durante interviste/colloqui.

(Impostazione iniziale)

Low:

Per registrare testo dettato con un microfono posto vicino alla bocca, una sorgente audio vicina al registratore IC o ad alto volume.

#### Nota

- Durante la registrazione FM, l’impostazione Sensibilità mic. viene disattivata (solo ICD-PX333F).

### Argomento correlato

- Registrazione di trasmissioni radio FM (solo ICD-PX333F)