# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Inserimento delle batterie

1. Inserire le batterie.
   Far scorrere e sollevare lo sportellino dello scomparto batterie, inserire le batterie alcaline LR03 (formato AAA) rispettando la polarità, quindi chiudere lo sportellino.

#### Nota

- Non utilizzare batterie al manganese con questo registratore IC.
- Quando è necessario cambiarle, sostituire sempre entrambe le batterie con due nuove.
- Se il registratore IC non deve essere utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie per evitare danni dovuti a corrosione o perdite.

#### Suggerimento

- Se lo sportellino dello scomparto batterie viene rimosso accidentalmente, riapplicarlo nel modo illustrato.

- Nella finestrella del display viene visualizzato l’indicatore di carica delle batterie.

  : viene visualizzato “Low Battery Level”. Sostituire le vecchie batterie con batterie nuove.

  : viene visualizzato “Low Battery” e il registratore IC si arresta.

- Quando si sostituiscono le batterie, i file registrati o le impostazioni dell’allarme non vengono cancellati.
- Quando si sostituiscono le batterie, l’orologio continua a funzionare per circa 1 minuto dopo averle rimosse.
- È possibile utilizzare due batterie ricaricabili NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (non in dotazione).