# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Sblocco della funzione HOLD

Se si attivano i pulsanti sul registratore IC mentre è attivata la funzione HOLD, sul display viene visualizzato il messaggio “HOLD”.

Sbloccare la funzione HOLD quando si intende utilizzare il registratore IC.

1. Far scorrere il commutatore HOLD・POWER ON/OFF verso il centro.

### Argomento correlato

- Come evitare operazioni accidentali (HOLD)