# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Come evitare operazioni accidentali (HOLD)

È possibile disattivare tutti i pulsanti (funzione HOLD) per evitare operazioni accidentali durante il trasporto del registratore IC, e così via.

1. Far scorrere il commutatore HOLD・POWER ON/OFF verso “HOLD” per disattivare i pulsanti mentre l’apparecchio è acceso.

   “HOLD” verrà visualizzato per circa 3 secondi, a indicare che le funzioni di tutti i pulsanti sono disattivate.

#### Nota

- Se si attiva la funzione HOLD durante la registrazione, tutte le operazioni mediante i pulsanti vengono disattivate. Per arrestare la registrazione, annullare prima la funzione HOLD.

#### Suggerimento

- È possibile arrestare la riproduzione dell’allarme premendo qualsiasi pulsante, anche se è attivata la funzione HOLD (non è possibile arrestare la riproduzione normale).

### Argomento correlato

- Sblocco della funzione HOLD