# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Elenco dei menu

L’elenco seguente mostra le voci di menu e le modalità di funzionamento del registratore IC in cui è possibile effettuare modifiche a tali menu.

- Add/Overwrite: modalità di arresto
  - Add: Aggiunta di una registrazione a un file registrato in precedenza (Add)
  - Overwrite: Aggiunta di una registrazione in sovrascrittura durante la riproduzione (Overwrite)
- VOR: modalità di arresto, modalità di registrazione

  Avvio automatico della registrazione in risposta ai suoni: la funzione VOR

- DPC(Speed Control): modalità di arresto, modalità di riproduzione

  Regolazione della velocità di riproduzione: la funzione DPC (Digital Pitch Control)

- Easy Search: modalità di arresto, modalità di riproduzione

  Ricerca rapida del punto desiderato (Easy Search)

- Alarm: modalità di arresto

  Riproduzione di un file all’ora desiderata insieme a un allarme

- AVLS: modalità di arresto, modalità di riproduzione

  Attivazione o disattivazione della funzione AVLS (solo per i modelli europei)

- Protect: modalità di arresto

  Protezione di un file

- Divide: modalità di arresto
  - Divide Current Position: modalità di arresto

    Divisione di un file nella posizione corrente

  - Divide All Track Marks: modalità di arresto

    Divisione di un file in tutte le posizioni dei marcatori dei brani

- Move & Copy: modalità di arresto
  - Move File: modalità di arresto

    Spostamento di un file in una cartella diversa

  - File Copy: modalità di arresto

    Copia di un file nell’altra memoria

- Delete: modalità di arresto
  - Erase Track Mark: modalità di arresto

    Cancellazione di un marcatore di un brano

  - Erase All Track Marks: modalità di arresto

    Cancellazione simultanea di tutti i marcatori dei brani nel file selezionato

  - Erase All: modalità di arresto

    Cancellazione di tutti i file in una cartella

- Select Memory: modalità di arresto

  Selezione della memoria

- FM Radio(*): modalità di arresto

  Sintonizzazione manuale di una stazione radio FM (scansione manuale) (solo ICD-PX333F)

- Auto Preset(*): modalità di ricezione della radio FM(*)

  Preselezione automatica delle stazioni radio FM (solo ICD-PX333F)

- DX/LOCAL(*): modalità di ricezione della radio FM(*), modalità di registrazione della radio FM(*)

  Commutazione della sensibilità del sintonizzatore della radio FM (solo ICD-PX333F)

- Scan Sensitivity(*): modalità di ricezione della radio FM(*)

  Commutazione della sensibilità di scansione (solo ICD-PX333F)

- Audio Output(*): modalità di ricezione della radio FM(*), modalità di registrazione della radio FM(*)

  Commutazione dell’uscita della radio FM tra altoparlante e cuffie (solo ICD-PX333F)

- Detail Menu: modalità di arresto, modalità di riproduzione, modalità di registrazione
  - REC Mode:

    Selezione della modalità di registrazione (REC Mode)

  - Mic Sensitivity: modalità di arresto, modalità di registrazione

    Selezione della sensibilità del microfono (Mic Sensitivity)

  - LCF(Low Cut): modalità di arresto, modalità di registrazione

    Riduzione del rumore durante la registrazione (LCF(Low Cut))

  - Select Input: modalità di arresto

    Selezione della modalità di ingresso (Select Input)

  - Continuous Play: modalità di arresto, modalità di riproduzione

    Riproduzione ripetuta di un file

  - Noise Cut Level: modalità di arresto, modalità di riproduzione

    Come ridurre il rumore nell’audio in riproduzione e rendere più chiara la voce umana: funzione di riduzione del rumore

  - LED: modalità di arresto

    Attivazione o disattivazione dell’indicatore di funzionamento (LED)

  - Language: modalità di arresto

    Impostazione della lingua del display

  - Date&Time: modalità di arresto

    Impostazione dell’orologio utilizzando il menu

  - Time Display: modalità di arresto

    Impostazione della visualizzazione dell’orologio (Time Display)

  - Beep: modalità di arresto

    Attivazione o disattivazione del segnale acustico (Beep)

  - Auto Power Off: modalità di arresto

    Impostazione del tempo di attesa prima che il registratore IC si spenga (Auto Power Off)

  - Format: modalità di arresto

    Formattazione della memoria (Format)

* Solo ICD-PX333F