# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Commutazione della sensibilità del sintonizzatore della radio FM (solo ICD-PX333F)

È possibile impostare la sensibilità del sintonizzatore durante l’ascolto della radio FM.

1. In modalità di ricezione radio FM, selezionare DISP/MENU - “DX/LOCAL”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

2. Premere – o + per selezionare “DX” o “LOCAL”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
3. Premere (stop) per uscire dalla modalità menu.

#### Descrizione delle voci di menu

È possibile selezionare una delle voci di menu disponibili.

DX:

In condizioni normali, selezionare questa impostazione.

(Impostazione iniziale)

LOCAL:

Qualora si verifichino interferenze o cadute di segnale provocate da un intenso campo elettrico intorno all’antenna trasmittente della stazione che trasmette il programma, e così via, selezionare questa impostazione.

#### Nota

- Selezionare “DX” quando lo stato della ricezione del registratore IC non è ottimale a causa di un segnale debole.