# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Parti e controlli

1. Microfono incorporato

2. Presa (microfono) (*)

3. Finestrella del display

4. Pulsante DISP/MENU

5. Pulsante SCENE

6. Pulsante (cartella)

7. Pulsante PLAY/STOP・ENTER (*)

8. Pulsante (stop)

9. Pulsanti – (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) + (ricerca in avanti/avanzamento rapido)

10. Altoparlante

11. Presa (cuffie)

12. Indicatore di funzionamento

13. Pulsante ERASE

14. Pulsante VOL–/+ (volume) (*)

15. Pulsante A-B (ripetizione A-B)

16. Pulsante REC/PAUSE

17. Commutatore NOISE CUT

18. Pulsante T-MARK (marcatore di un brano)

19. Connettore (USB)

20. Alloggiamento per schede di memoria M2™/microSD

21. Commutatore HOLD・POWER ON/OFF

22. Scomparto batteria

23. Foro per cinghietta (la cinghietta non è in dotazione).

*Questi pulsanti e la presa presentano un puntino in rilievo. Utilizzarlo come riferimento per le operazioni o per individuare ciascun terminale.