# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Come ridurre il rumore nell’audio in riproduzione e rendere più chiara la voce umana: funzione di riduzione del rumore

La funzione di riduzione del rumore riduce i rumori ambientali diversi dalla voce umana, rendendo quest’ultima più chiara quando si ascolta l’audio in riproduzione.

1. In modalità di arresto o di riproduzione, far scorrere il commutatore NOISE CUT su “ON”.
2. Selezionare DISP/MENU - “Detail Menu” - “Noise Cut Level”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

3. Premere – o + per selezionare “Maximum” o “Medium”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
4. Premere (stop) per uscire dalla modalità menu.

#### Descrizioni delle voci di menu

È possibile selezionare una delle voci di menu disponibili.

Maximum:

Il livello di riduzione del rumore è più elevato.

(Impostazione iniziale)

Medium:

Il livello di riduzione del rumore viene ridotto. Selezionare questa voce quando non si riesce a sentire chiaramente l’audio impostando la funzione di riduzione del rumore su “Maximum”.

#### Nota

- È possibile che l’effetto della funzione di riduzione del rumore sia diverso a seconda delle condizioni della voce registrata.
- Durante la riproduzione di file utilizzando l’altoparlante incorporato o la registrazione di una trasmissione radio FM (solo ICD-PX333F), la funzione di riduzione del rumore non è operativa.
- Quando si utilizza il microfono incorporato, la funzione di riduzione del rumore non è operativa.

#### Suggerimento

- Per annullare la funzione di riduzione del rumore, far scorrere il commutatore NOISE CUT su “OFF”.

### Argomento correlato

- Registrazione di trasmissioni radio FM (solo ICD-PX333F)