# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Attivazione o disattivazione della funzione AVLS (solo per i modelli europei)

Quando la funzione AVLS è impostata su “ON”, l’indicatore “AVLS” si accende, e non è possibile regolare il volume su un livello superiore a quello specificato dalla funzione AVLS. Questa funzione è impostata su “ON” al momento dell’acquisto, ma è anche possibile disattivarla.

1. In modalità di arresto o di riproduzione, selezionare DISP/MENU - “AVLS”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
2. Premere – o + per selezionare “OFF” (quando si intende disattivare la funzione AVLS) o “ON” (quando si intende attivare la funzione AVLS), quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
   Quando si seleziona “OFF”, viene visualizzato il messaggio “AVLS OFF?”, e viene riprodotto un segnale acustico. Quando si seleziona “ON”, passare al punto 4.

3. Premere – o + per selezionare “YES”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
   Se si desidera annullare l’impostazione selezionata, selezionare “NO” a questo punto.
4. Premere (stop) per uscire dalla modalità menu.

#### Nota

- Se si riproducono file a un volume superiore al livello specificato dalla funzione AVLS per un determinato periodo di tempo, viene visualizzato “AVLS” e la funzione “AVLS” nel menu viene impostata automaticamente su “ON”.
- Quando si disattiva la funzione AVLS, fare attenzione a non eseguire l’ascolto a un volume eccessivo.
- Quando si ascolta l’audio con le cuffie per il periodo di tempo specificato, la funzione AVLS si attiva automaticamente anche se la funzione “AVLS” è impostata su “OFF” nel menu.

### Argomento correlato

- Informazioni sulla funzione AVLS (solo per i modelli europei)