# Risoluzione dei problemi

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## L’audio proviene da un solo canale.

- Se l’uscita audio di un dispositivo esterno collegato al registratore IC è di tipo monofonico e la modalità di registrazione è impostata su “192kbps(MONO)” (SHQ) o “128kbps(MONO)” (HQ), l’audio viene registrato su un solo canale. In questo caso, impostare la modalità di registrazione su “48kbps(MONO)” (SP) o “8kbps(MONO)” (LP) nel menu.

### Argomento correlato

- Selezione della modalità di registrazione (REC Mode)