# Utilizzo

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Avvio automatico della registrazione in risposta ai suoni: la funzione VOR

È possibile impostare la funzione VOR (Voice Operated Recording) su “ON” per far sì che il registratore IC avvii la registrazione quando rileva dei suoni, e la metta in pausa in assenza di suoni, evitando la registrazione nei periodi di silenzio.

1. In modalità di arresto o di riproduzione, selezionare DISP/MENU - “VOR”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.

2. Premere – o + per selezionare “ON”, quindi premere PLAY/STOP・ENTER.
   “VOR” è impostato su “OFF” al momento dell’acquisto del registratore IC.
3. Premere (stop) per uscire dalla modalità menu.
4. Premere REC/PAUSE.

   “VOR” e “” vengono visualizzati nella finestrella del display.

   Quando non viene rilevato alcun suono, la registrazione viene messa in pausa e “PAUSE” lampeggia. Quando il registratore IC rileva di nuovo dei suoni, la registrazione riprende.

#### Nota

- La funzione VOR è influenzata dai rumori dell’ambiente circostante. Impostare “Mic Sensitivity” nel menu in base alle condizioni di registrazione. Qualora, dopo aver modificato l’impostazione “Mic Sensitivity”, la registrazione non risulti soddisfacente, o per effettuare una registrazione importante, impostare “VOR” su “OFF” nel menu.
- Durante la registrazione FM, la funzione VOR non è operativa (solo ICD-PX333F).

#### Suggerimento

- Per annullare la funzione VOR, impostare “VOR” su “OFF” al punto 2.

### Argomento correlato

- Registrazione di trasmissioni radio FM (solo ICD-PX333F)
- Uso del menu
- Selezione della sensibilità del microfono (Mic Sensitivity)