# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Использование USB-адаптера переменного тока

Можно использовать диктофон, когда он подключен к электрической розетке с помощью USB-адаптера переменного тока (не прилагается). Это удобно для продолжительных записей.

1. Подключите USB-адаптер переменного тока (не прилагается) к электрической розетке переменного тока.
2. Подключите USB-адаптер переменного тока к прилагаемому соединительному кабелю USB.
3. Подключите соединительный кабель USB к разъему (USB) на цифровом диктофоне.

#### Примечание

- Во время записи (индикатор работы горит или мигает красным) или доступа к данным (индикатор работы мигает оранжевым),
  - цифровой диктофон не следует подключать или отключать от USB-адаптера переменного тока, подключенного к электрической розетке переменного тока.
  - USB-адаптер переменного тока, подключенный к цифровому диктофону, не следует подключать или отключать от электророзетки переменного тока.
  Это может привести к повреждению данных. Если цифровой диктофон должен обработать большой объем данных, начальное окно может отображаться в течение продолжительного периода времени. Это не является признаком неисправности цифрового диктофона. Подождите, пока начальное окно не исчезнет в окне дисплея.
- Когда используется USB-адаптер переменного тока, индикатор заряда батареи не отображается в окне дисплея.

### См. также

- Отключение цифрового диктофона от USB-адаптера переменного тока