# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Отключение цифрового диктофона от USB-адаптера переменного тока

Соблюдайте порядок действий, описанный ниже. В противном случае файлы данных, записанные на цифровом диктофоне, могут быть повреждены или стать невоспроизводимыми.

1. При записи или воспроизведении файла нажмите (стоп) для остановки цифрового диктофона.
2. Убедитесь, что индикатор работы цифрового диктофона не светится.
3. Отключите цифровой диктофон от USB-адаптера переменного тока, отсоедините USB-адаптер переменного тока от соединительного кабеля USB, затем отключите USB-адаптер переменного тока от электрической розетки.

#### Примечание

- Во время записи (индикатор работы горит или мигает красным) или доступа к данным (индикатор работы мигает оранжевым),
  - цифровой диктофон не следует подключать или отключать от USB-адаптера переменного тока, подключенного к электрической розетке переменного тока.
  - USB-адаптер переменного тока, подключенный к цифровому диктофону, не следует подключать или отключать от электророзетки переменного тока.
  Это может привести к повреждению данных. Если цифровой диктофон должен обработать большой объем данных, начальное окно может отображаться в течение продолжительного периода времени. Это не является признаком неисправности цифрового диктофона. Подождите, пока начальное окно не исчезнет в окне дисплея.
- Когда используется USB-адаптер переменного тока, индикатор заряда батареи не отображается в окне дисплея.

### См. также

- Использование USB-адаптера переменного тока