# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Включение или выключение звукового сигнала (Beep)

Вы можете включать или выключать сигнал при выполнении действий.

1. В режиме останова выберите DISP/MENU – “Detail Menu” – “Beep”, а затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.

2. Нажмите – или + для выбора “ON” или “OFF”, затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.
3. Нажмите кнопку (стоп) для выхода из режима меню.

#### Описание элементов меню

Вы можете выбрать один из доступных элементов меню.

ON:

Подача звукового сигнала, свидетельствующего о принятии операции или об ошибке.

(Начальная настройка)

OFF:

Звуковой сигнал отключен.

#### Примечание

- Предупреждающий сигнал подается даже в случае, когда в меню для параметра “Beep” установлено значение “OFF”.