# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Запись с помощью внешнего микрофона

При подключении стереомикрофона к цифровому диктофону, когда установлен режим “SHQ” или “HQ”, возможна запись звука в стереофоническом режиме. Этот звук можно воспроизвести в стереофоническом режиме с помощью стереонаушников.

1. Подключите внешний микрофон () к гнезду , когда цифровой диктофон находится в режиме остановки.

   В окне дисплея появится сообщение “Select Input”. Если параметр “Select Input” не отображается, установите его в меню.
2. Нажмите – или + для выбора “MIC IN”, затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.
3. Нажмите кнопку (стоп) для выхода из режима меню.
4. Нажмите REC/PAUSE для начала записи.

   Встроенный микрофон автоматически отключается.

   Если уровень входного сигнала недостаточен, настройте параметр “Mic Sensitivity” на цифровом диктофоне.

   При подсоединении микрофона с питанием от подключаемого устройства питание на этот микрофон будет автоматически подаваться с цифрового диктофона.

#### Примечание

- После установления соединения проверьте качество звука разговора и уровень записи, прежде чем начинать запись.
- Если записывается телефонные гудки или мелодия вызова, разговор может записаться с низким уровнем звука. В этом случае начните запись после начала разговора.
- Функция VOR может не работать, в зависимости от типа телефона или состояния линии.
- Мы не несем ответственности за любые неудобства, даже если вам не удастся сделать запись разговора с помощью цифрового диктофона.

#### Совет

- Чтобы остановить запись, нажмите кнопку (стоп).
- Для записи звука с обычного или сотового телефона можно воспользоваться головной гарнитурой с электретным конденсаторным микрофоном (не входит в комплект). Подробная информация о подключении приведена в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к микрофону.

### См. также

- Выбор чувствительности микрофона (Mic Sensitivity)
- Выбор режима входа (Select Input)