# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Воспроизведение записанного звука

1. Сдвиньте переключатель HOLD・POWER ON/OFF в направлении “POWER ON/OFF” для включения цифрового диктофона или в центр для отключения режима HOLD цифрового диктофона.
   Появится экран режима остановки.
2. Выберите необходимый файл для воспроизведения.
   Если файл не выбран, воспроизводится последний записанный файл.
3. Нажмите PLAY/STOP・ENTER.

   Воспроизведение начнется, и индикатор работы () загорится зеленым светом.

4. Нажмите VOL -/+ для регулирования уровня громкости.

#### Примечание

- Только для пользователей в Европе:

  Когда в меню для параметра “AVLS” установлено значение “ON” и горит индикатор “AVLS”, невозможно установить громкость, превышающую уровень, установленный функцией AVLS. Чтобы отключить эту функцию и воспроизводить файлы с исходной громкостью, используйте меню для установки параметра “AVLS” на “OFF”.

#### Совет

- Нажмите кнопку (стоп) для остановки воспроизведения.

### См. также

- Включение питания
- Отключение функции HOLD
- Выбор папки и файла
- Различные действия во время воспроизведения