# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Выбор чувствительности микрофона (Mic Sensitivity)

Вы можете установить чувствительность микрофона для встроенного микрофона. Перед началом записи установите этот элемент меню.

1. В режиме остановки или записи выберите DISP/MENU – “Detail Menu” – “Mic Sensitivity”, а затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.

2. Нажмите – или + для выбора желаемого уровня чувствительности микрофона и затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.
3. Нажмите кнопку (стоп) для выхода из режима меню.

#### Описание элементов меню

Вы можете выбрать один из доступных элементов меню.

High:

Для записи звука, источник которого находится на расстоянии от цифрового диктофона, или негромкого звука, например в просторном помещении.

Medium:

Для записи обычного разговора или совещания, например в конференц-зале или во время интервью.

(Начальная настройка)

Low:

Для записи речи, диктуемой непосредственно в микрофон, звука, источник которого находится вблизи цифрового диктофона, или громкого звука.

#### Примечание

- Во время записи FM-радио параметр “Чувствительность микрофона” отключен (только для модели ICD-PX333F).

### См. также

- Запись FM-вещания (только ICD-PX333F)