# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Включение или выключение функции AVLS (только модели для Европы)

Когда функция AVLS установлена на “ON”, индикатор “AVLS” будет светиться и вы не сможете регулировать громкость выше уровня, указанного AVLS. Эта функция установлена на “ON” во врем приобретения цифрового диктофона, однако вы можете также выключить эту функцию.

1. В режиме остановки или воспроизведения выберите DISP/MENU – “AVLS”, а затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.
2. Нажмите – или + для выбора “OFF” (при выключении функции AVLS) или “ON” (при включении функции AVLS) и затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.
   При выборе “OFF” будет появляться сообщение “AVLS OFF?”, и будет подаваться звуковой сигнал. При выборе “ON” перейдите к действию 4.

3. Нажмите – или + для выбора “YES”, затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.
   Если вы хотите отменить выбранную настройку, в этом действии выберите “NO”.
4. Нажмите кнопку (стоп) для выхода из режима меню.

#### Примечание

- При воспроизведении файлов в течение установленного периода времени с громкостью, превышающей уровень, заданный функцией AVLS, отображается индикация “AVLS” а в меню для параметра “AVLS” автоматически устанавливается значение “ON”.
- При отключении функции AVLS будьте осторожны и не прослушивайте записи на чрезмерно высокой громкости.
- При прослушивании записи через наушники в течение определенного периода времени функция AVLS включается автоматически, даже если для параметра “AVLS” в меню установлено значение “OFF”.

### См. также

- О функции AVLS (только европейские модели)