# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Уменьшение шума при записи (LCF(Low Cut))

Можно настроить LCF (Low Cut Filter), чтобы срезать низкие частоты и уменьшить шум ветра, что позволит вам выполнить более отчетливую запись файла.

1. В режиме остановки или записи выберите DISP/MENU – “Detail Menu”-“LCF(Low Cut)”, а затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.

2. Нажмите – или + для выбора “ON” или “OFF”, затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.
3. Нажмите кнопку (стоп) для выхода из режима меню.

#### Описание элементов меню

Вы можете выбрать один из доступных элементов меню.

ON:

Функция LCF включена.

OFF:

Функция LCF отключена.

(Начальная настройка)

#### Примечание

- Во время записи FM-радио функция LCF не работает (только для модели ICD-PX333F).

#### Совет

- Для отключения функции LCF в шаге 2 выберите значение “OFF”.

### См. также

- Запись FM-вещания (только ICD-PX333F)