# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Выключение питания

1. Сдвиньте переключатель HOLD・POWER ON/OFF в направлении “POWER ON/OFF” и удерживайте его до появления сообщения “Power Off” на дисплее.
   Цифровой диктофон выключен.

#### Совет

- Если оставить цифровой диктофон в режиме остановки и не выполнять никаких операций в течение определенного времени, сработает функция автоматического отключения питания. (На момент приобретения цифрового диктофона значение времени до срабатывания функции автоматического отключения питания составляет “10min”.)

### См. также

- Установка промежутка времени для отключения цифрового диктофона (Auto Power Off)
- Включение питания