# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ручная настройка FM-радиостанций (ручное сканирование) (только ICD-PX333F)

Кабель наушников служит FM-антенной, поэтому подсоедините наушник к гнезду (наушники) во время прослушивания FM-радиостанции.

#### Примечание

- Во время приема FM-радиостанции функции DPC и шумоподавления работать не будут.

1. В режиме останова выберите DISP/MENU – “FM Radio”, а затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.

   Переход цифрового диктофона в режим FM-радио.

2. Быстро нажмите кнопку DISP/MENU, чтобы переместить курсоры (, ) с обеих сторон дисплея частот на верхнюю строку в окне дисплея.

   Сейчас цифровой диктофон готов к настройке на станцию путем сканирования частот.

3. Чтобы настроиться на станцию, нажимайте – или +.
4. Нажмите (стоп) для выключения FM-радио.

### См. также

- Переключение между громкоговорителем и наушниками при прослушивании FM-радио (только ICD-PX333F)
- Автоматическая настройка FM-радиостанций (автоматическое сканирование) (только ICD-PX333F)