# Устранение неполадок

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Низкая громкость воспроизведения.

- Громкость полностью отключена. Нажмите VOL – или + для регулирования уровня громкости.
- Для сцены записи выбран параметр “Voice Notes” () или “Audio IN” (). Выберите сцену записи в зависимости от ситуации.
- Для параметра “Mic Sensitivity” установлено значение “Low” (). Установите для него значение “High” () или “Medium” ().

### См. также

- Выбор сюжета записи для каждой ситуации
- Выбор чувствительности микрофона (Mic Sensitivity)