# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Конструкция и характеристики

#### Емкость (емкость, доступная для пользователя)

4 ГБ (прибл. 3,60 ГБ = 3865470566 байт)

Небольшое количество внутренней памяти используется для управления файлами и поэтому недоступно для хранения данных пользователя.

#### Максимальное количество папок (для дисковода)

400 папок

#### Максимальное количество файлов (для папки)

199 файлов

#### Максимальное количество файлов (для дисковода)

4074 файла (когда на устройстве находится 21 папка).

#### Частотный диапазон

SHQ: 75 Гц – 20000 Гц

HQ: 75 Гц – 17000 Гц

SP: 75 Гц – 14000 Гц

LP: 75 Гц – 3500 Гц

#### Совместимые форматы файлов

MP3 (*1)

Скорость передачи бит: 32 Кбит/с – 320 Кбит/с (поддерживается переменная скорость передачи бит (VBR))

Частоты дискретизации: 16/22,05/24/32/44,1/48 кГц

Расширение файлов: .mp3

#### Частоты дискретизации и скорости передачи бит для файлов MP3, записанных в каждом режиме записи

SHQ: 44,1 кГц, 192 Кбит/с

HQ: 44,1 кГц, 128 Кбит/с

SP: 44,1 кГц, 48 Кбит/с

LP: 11,025 кГц, 8 Кбит/с

#### Диапазон частот при приеме FM-радиостанций (*2)

87,50 МГц – 108,00 МГц

Промежуточная частота 128 кГц

#### Антенна FM (*2)

Кабель-антенна – стереофонические наушники

#### Громкоговоритель

Диаметр прибл. 28 мм

#### Вход/выход

Гнездо микрофона (мини-разъем, стерео)

вход для питания подключаемых устройств, минимальный входной уровень 0,6 мВ

Гнездо наушников (мини-разъем, стерео)

Выход для наушников с полным сопротивлением 8 Ом – 300 Ом

Разъем USB (гнездо USB Mini-B)

Совместим с высокоскоростным USB

Слот для карты памяти Memory Stick Micro™(M2™)/microSD

#### Регулировка скорости воспроизведения (DPC)

От 2,00 раз до 0,50 раз.

#### Выходная мощность

300 мВт

#### Требования к питанию

Две щелочные батарейки LR03 (размер AAA) (прилагаются): 3,0 В постоянного тока

Две аккумуляторные батареи NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (не входят в комплект): 2,4 В постоянного тока

#### Рабочая температура

5 °C – 35 °C

#### Размеры (ш/в/г) (без выступающих деталей и органов управления) (JEITA) (*3)

Прибл. 37,5 мм x 114,0 мм x 20,9 мм

#### Вес (JEITA) (*3)

Прибл. 74 г, включая две щелочные батарейки LR03

#### Принадлежности, входящие в комплект

См. “Краткое руководство пользователя”, прилагаемую к вашему цифровому диктофону.

Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

*1 Также поддерживается воспроизведение файлов MP3, записанных с помощью цифрового диктофона. Поддерживаются не все кодеки.

*2 Только ICD-PX333F

*3 Значение, измеренное по стандарту JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

### Максимальное время записи (*1)(*2)

Ниже указано максимальное время записи для всех папок.

#### 192kbps(MONO)(SHQ)(///)

Встроенная память

44 ч. 40 мин.

Карта памяти

2 ГБ: 22 ч. 20 мин.

4 ГБ: 44 ч. 40 мин.

8 ГБ: 89 ч. 25 мин.

16 ГБ: 178 ч.

32 ГБ: 357 ч.

#### 128kbps(MONO)(HQ)()

Встроенная память

67 ч. 5 мин.

Карта памяти

2 ГБ: 33 ч. 30 мин.

4 ГБ: 67 ч. 5 мин.

8 ГБ: 134 ч.

16 ГБ: 268 ч.

32 ГБ: 536 ч.

#### 48kbps(MONO)(SP)

Встроенная память

178 ч.

Карта памяти

2 ГБ: 89 ч. 25 мин.

4 ГБ: 178 ч.

8 ГБ: 357 ч.

16 ГБ: 715 ч.

32 ГБ: 1431 ч.

#### 8kbps(MONO)(LP)

Встроенная память

1073 ч.

Карта памяти

2 ГБ: 536 ч.

4 ГБ: 1073 ч.

8 ГБ: 2147 ч.

16 ГБ: 4294 ч.

32 ГБ: 8589 ч.

(ч.: часы/мин.: минуты)

*1 Если необходима запись в течение длительного времени, возможно, во время записи придется заменить батарейки на новые. Подробную информацию о сроке службы батареи см. “Время работы от батареи”.

*2 Максимальное время записи приведено только для справки, значения могут отличаться, в зависимости от характеристик карты.