# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Список меню

Представленный ниже список показывает элементы меню и режим работы, в котором цифровой диктофон может вносить изменения в меню.

- Add/Overwrite: Режим остановки
  - Add: Добавление записи в ранее записанный файл (Add)
  - Overwrite: Добавление записи поверх существующей во время воспроизведения (Overwrite)
- VOR: Режим остановки, режим записи

  Автоматическое начало записи при обнаружении звука – функция VOR

- DPC(Speed Control): Режим остановки, режим воспроизведения

  Настройка скорости воспроизведения – функция DPC (Digital Pitch Control)

- Easy Search: Режим остановки, режим воспроизведения

  Быстрый поиск требуемой точки (Easy Search)

- Alarm: Режим остановки

  Воспроизведение файла в нужное время с предупреждающим сигналом

- AVLS: Режим остановки, режим воспроизведения

  Включение или выключение функции AVLS (только модели для Европы)

- Protect: Режим остановки

  Защита файла

- Divide: Режим остановки
  - Divide Current Position: Режим остановки

    Разделение файла в текущем месте

  - Divide All Track Marks: Режим остановки

    Разделение файла по точкам, отмеченным маркерами дорожки

- Move & Copy: Режим остановки
  - Move File: Режим остановки

    Перемещение файла в другую папку

  - File Copy: Режим остановки

    Копирование файла в другую память

- Delete: Режим остановки
  - Erase Track Mark: Режим остановки

    Удаление маркера дорожки

  - Erase All Track Marks: Режим остановки

    Одновременное удаление всех маркеров дорожки в выбранном файле

  - Erase All: Режим остановки

    Удаление всех файлов в папке

- Select Memory: Режим остановки

  Выбор памяти

- FM Radio(*): Режим остановки

  Ручная настройка FM-радиостанций (ручное сканирование) (только ICD-PX333F)

- Auto Preset(*): режим приема FM-радиостанции(*)

  Ручная настройка FM-радиостанций (только ICD-PX333F)

- DX/LOCAL(*): режим приема FM-радиостанции(*), режим записи FM-радиостанции(*)

  Переключение чувствительности приемника FM-вещания (только ICD-PX333F)

- Scan Sensitivity(*): режим приема FM-радиостанции(*)

  Переключение чувствительности сканирования (только ICD-PX333F)

- Audio Output(*): режим приема FM-радиостанции(*), режим записи FM-радиостанции(*)

  Переключение между громкоговорителем и наушниками при прослушивании FM-радио (только ICD-PX333F)

- Detail Menu: Режим остановки, режим воспроизведения, режим записи.
  - REC Mode:

    Выбор режима записи (REC Mode)

  - Mic Sensitivity: Режим остановки, режим записи

    Выбор чувствительности микрофона (Mic Sensitivity)

  - LCF(Low Cut): Режим остановки, режим записи

    Уменьшение шума при записи (LCF(Low Cut))

  - Select Input: Режим остановки

    Выбор режима входа (Select Input)

  - Continuous Play: Режим остановки, режим воспроизведения

    Повторное воспроизведение файла

  - Noise Cut Level: Режим остановки, режим воспроизведения

    Уменьшение шума при воспроизведении и настройка более четкого звучания человеческого голоса — функция шумоподавления

  - LED: Режим остановки

    Включение или выключение индикатора работы (LED)

  - Language: Режим остановки

    Настройка языка дисплея

  - Date&Time: Режим остановки

    Настройка часов с использованием меню

  - Time Display: Режим остановки

    Выбор отображения часов (Time Display)

  - Beep: Режим остановки

    Включение или выключение звукового сигнала (Beep)

  - Auto Power Off: Режим остановки

    Установка промежутка времени для отключения цифрового диктофона (Auto Power Off)

  - Format: Режим остановки

    Форматирование памяти (Format)

* Только для ICD-PX333F