# Устранение неполадок

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Звук воспроизводится только с одного канала.

- Если внешнее устройство подает монофонический звук на цифровой диктофон и установлен режим записи “192kbps(MONO)” (SHQ) или “128kbps(MONO)” (HQ), звуки записываются только в одном канале. В этом случае выберите в меню режим записи “48kbps(MONO)” (SP) или “8kbps(MONO)” (LP).

### См. также

- Выбор режима записи (REC Mode)