# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Уменьшение шума при воспроизведении и настройка более четкого звучания человеческого голоса — функция шумоподавления

Функция шумоподавления уменьшает окружающий шум, отличный от голоса человека, что позволяет сделать звук голоса более отчетливым при воспроизведении файла.

1. В режиме остановки или воспроизведения сдвиньте регулятор NOISE CUT в положение “ON”.
2. Выберите DISP/MENU – “Detail Menu” – “Noise Cut Level”, а затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.

3. Нажмите – или + для выбора “Maximum” или “Medium”, затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.
4. Нажмите кнопку (стоп) для выхода из режима меню.

#### Описание элементов меню

Вы можете выбрать один из доступных элементов меню.

Maximum:

Уровень шумоподавления будет выше.

(Начальная настройка)

Medium:

Уровень шумоподавления будет ниже. Выберите данный параметр, когда вы не можете четко расслышать звук, установив функцию шумоподавления на “Maximum”.

#### Примечание

- Функция шумоподавления может работать по-разному в зависимости от записываемого голоса.
- Функция шумоподавления не работает при воспроизведении файлов через встроенный громкоговоритель или при записи FM-вещания (только ICD-PX333F).
- Когда используется встроенный громкоговоритель, функция шумоподавления не работает.

#### Совет

- Чтобы отключить функцию шумоподавления, сдвиньте регулятор NOISE CUT в положение “OFF”.

### См. также

- Запись FM-вещания (только ICD-PX333F)