# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Запись с внешнего оборудования

Можно создавать файлы MP3 без использования компьютера, записывая звук или музыку с другого оборудования, подключенного к цифровому диктофону.

#### Совет

- При выборе пункта “Audio IN” в меню “Scene Select” настройки, подходящие для записи с другого оборудования, уже будут выбраны.
- Перед началом записи рекомендуется сделать пробную запись или следить за записью.
- Если входной сигнал недостаточно сильный, подключите гнездо наушников (мини-разъем, стерео) другого оборудования к гнезду цифрового диктофона и отрегулируйте уровень громкости на устройстве, подключенном к цифровому диктофону, следя за индикатором уровня записи.

1. Подключите внешнее оборудование () к гнезду цифрового диктофона, когда цифровой диктофон находится в режиме остановки.

   С помощью соединительного аудиокабеля (не прилагается) подключите разъем аудиовыхода (стерео мини-разъем) внешнего устройства к гнезду цифрового диктофона.

   В окне дисплея появится сообщение “Select Input”.

   Если параметр “Select Input” не отображается, установите его в меню.

2. Нажмите – или + для выбора “Audio IN”, затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.
3. Нажмите кнопку (стоп) для выхода из режима меню.
4. Нажмите REC/PAUSE для начала записи.
   Встроенные микрофоны автоматически отключаются, и выполняется запись с подключенного оборудования.
5. Начните воспроизведение на устройстве, подключенном к цифровому диктофону.

#### Примечание

- Если внешнее устройство подает монофонический звук на цифровой диктофон и установлен режим записи “192kbps(MONO)” (SHQ) или “128kbps(MONO)” (HQ), звуки записываются только в одном канале. В этом случае выберите в меню режим записи “48kbps(MONO)” (SP) или “8kbps(MONO)” (LP).

#### Совет

- Чтобы остановить запись, нажмите кнопку (стоп).

### См. также

- Запись на внешнем оборудовании звука, воспроизводимого на цифровом диктофоне.
- Выбор режима входа (Select Input)
- Выбор сюжета записи для каждой ситуации
- Выбор режима записи (REC Mode)