# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Установка батареек

1. Вставьте батарейки.
   Сдвиньте и поднимите крышку отделения для батарей, вставьте щелочные батарейки LR03 (размера AAA), соблюдая полярность, и закройте крышку.

#### Примечание

- Не используйте в этом цифровом диктофоне марганцевые батарейки.
- При замене батарее обязательно меняйте обе батарейки на новые.
- Если вы не собираетесь длительное время пользоваться цифровым диктофоном, выньте батарейки, чтобы предотвратить повреждение вследствие утечки батареек и коррозии.

#### Совет

- Если крышка отделения для батареек случайно отсоединится, установите ее на место, как показано на рисунке.

- Индикатор батареи в окне дисплея показывает состояние батареек.

  : отображается сообщение “Low Battery Level”. Замените старые батарейки на новые.

  : отображается сообщение “Low Battery”, и цифровой диктофон перестает работать.

- При замене батареек записанные файлы или настройки будильника не удаляются, даже при извлечении батареек.
- При замене батареек часы продолжают идти примерно 1 минуту после извлечения батареек.
- Можно использовать две аккумуляторные батареи NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (не входят в комплект).