# Устранение неполадок

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Цифровой диктофон не работает даже при нажатии любой кнопки.

- Батарейки разряжены.
- Отключено питание цифрового диктофона. Сдвиньте переключатель HOLD・POWER ON/OFF в направлении “POWER ON/OFF” и удерживайте его более 1 секунды.
- Включена функция HOLD. Сдвиньте переключатель HOLD・POWER ON/OFF в центральное положение.

### См. также

- Включение питания
- Отключение функции HOLD