# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Предотвращение случайных операций (HOLD)

Можно отключить все кнопки (HOLD), чтобы предотвратить случайные операции во время переноски цифрового диктофона и т.п.

1. Чтобы отключить работу кнопок при включенном питании, сдвиньте переключатель HOLD・POWER ON/OFF в направлении “HOLD”.

   Индикация “HOLD” будет отображаться в течение примерно 3 секунд, указывая, что все операции с кнопками отключены.

#### Примечание

- Если функция HOLD активирована во время записи, все операции с кнопками будут отключены. В этом случае для остановки записи необходимо сначала отменить функцию HOLD.

#### Совет

- Воспроизведение предупреждающего сигнала можно отключить нажатием любой кнопки даже при включенной функции HOLD. (Обычное воспроизведение остановить нельзя.)

### См. также

- Отключение функции HOLD