# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Настройка скорости воспроизведения – функция DPC (Digital Pitch Control)

Вы можете настроить скорость воспроизведения в диапазоне от 0,50 до 2,00 обычной скорости. Файл воспроизводится с естественным тембром благодаря функции цифровой обработки.

1. В режиме остановки или воспроизведения выберите DISP/MENU – “DPC(Speed Control)”, а затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.

2. Нажмите – или + для выбора “ON”, затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.
3. Во время воспроизведения нажмите – или +, чтобы настроить скорость воспроизведения.

   Скорость уменьшается с шагом 0,05 раза (от ×0.50 до ×1.00).

   Скорость увеличивается с шагом 0,10 раза (от ×1.00 до ×2.00).

   Нажимая и удерживая каждую кнопку, можно менять скорость непрерывно.

   На момент приобретения цифрового диктофона для скорости воспроизведения установлено значение “×0.70” обычной скорости.

#### Примечание

- Функция шумоподавления не работает, если для параметра “DPC(Speed Control)” установлено значение “ON”.

#### Совет

- Для возобновления воспроизведения на обычной скорости выберите параметр “OFF” в шаге 2.