# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Включение или выключение индикатора работы (LED)

Настройка включает или выключает индикатор работы во время выполнения операций.

1. В режиме останова выберите DISP/MENU – “Detail Menu” – “LED”, а затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.

2. Нажмите – или + для выбора “ON” или “OFF”, затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.
3. Нажмите кнопку (стоп) для выхода из режима меню.

#### Описание элементов меню

Вы можете выбрать один из доступных элементов меню.

ON:

В процессе записи или воспроизведения индикатор работы горит или мигает.

(Начальная настройка)

OFF:

Индикатор работы не светится и не мигает даже при выполнении операций.

#### Примечание

- Если цифровой диктофон подключен к компьютеру, индикатор работы светится или мигает, даже если для параметра “LED” установлено значение “OFF”.