# Устранение неполадок

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Цифровой диктофон отключается автоматически.

- Если оставить цифровой диктофон в режиме остановки и не выполнять никаких операций в течение определенного времени, сработает функция автоматического отключения питания. (На момент приобретения цифрового диктофона значение времени до срабатывания функции автоматического отключения питания составляет “10min”.) В меню можно изменить значение времени ожидания перед срабатыванием автоматического отключения питания.

### См. также

- Установка промежутка времени для отключения цифрового диктофона (Auto Power Off)