# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Переключение чувствительности приемника FM-вещания (только ICD-PX333F)

При прослушивании FM-радио можно настроить чувствительность приемника.

1. В режиме приема FM-радиостанции выберите DISP/MENU – “DX/LOCAL”, а затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.

2. Нажмите – или + для выбора “DX” или “LOCAL”, затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.
3. Нажмите кнопку (стоп) для выхода из режима меню.

#### Описание элементов меню

Вы можете выбрать один из доступных элементов меню.

DX:

Выбирается в большинстве случаев.

(Начальная настройка)

LOCAL:

Выбирается, когда сильное электростатическое поле вокруг передающей антенны радиостанции вызывает помехи или прерывание сигнала и так далее.

#### Примечание

- Выберите “DX”, если из-за слабого сигнала качество приема цифрового диктофона неудовлетворительное.