# Как использовать

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Автоматическое начало записи при обнаружении звука – функция VOR

Вы можете установить функцию VOR (Voice Operated Recording) на “ON” для начала записи цифровым диктофоном при обнаружении им звука и паузы при записи при отсутствии звука, что позволяет прекращать запись в периоды отсутствия звука.

1. В режиме остановки или записи выберите DISP/MENU – “VOR”, а затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.

2. Нажмите – или + для выбора “ON”, затем нажмите PLAY/STOP・ENTER.
   На момент приобретения цифрового диктофона для параметра “VOR” установлено значение “OFF”.
3. Нажмите кнопку (стоп) для выхода из режима меню.
4. Нажмите REC/PAUSE.

   В окне дисплея появится сообщение “VOR” и “”.

   Если во время записи звук пропадает, запись приостанавливается и на дисплее мигает индикатор “PAUSE”. Запись возобновится, когда цифровой диктофон снова уловит звук.

#### Примечание

- Окружающие звуки оказывают влияние на работу функции VOR. В меню установите параметр “Mic Sensitivity” в соответствии с условиями записи. Если после изменения параметра “Mic Sensitivity” качество записи окажется неудовлетворительным или если планируется важная запись, установите функцию “VOR” на “OFF”.
- Во время записи FM-радио функция VOR работать не будет (только для модели ICD-PX333F).

#### Совет

- Для отмены функции VOR установите “VOR” на “OFF” в действии 2.

### См. также

- Запись FM-вещания (только ICD-PX333F)
- Использование меню
- Выбор чувствительности микрофона (Mic Sensitivity)