# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Redukcja szumów podczas odtwarzania, poprawa czystości ludzkiego głosu – funkcja redukcji szumów

Funkcja redukcji szumów tłumi odgłosy z otoczenia z wyjątkiem ludzkiego głosu, poprawiając jego czystość podczas odtwarzania nagrania.

1. W trybie zatrzymania lub odtwarzania przesuń przełącznik NOISE CUT w kierunku „ON”.
2. Wybierz DISP/MENU – „Detail Menu” – „Noise Cut Level” i naciśnij PLAY/STOP・ENTER.

3. Naciśnij – lub +, aby wybrać „Maximum” lub „Medium”, po czym naciśnij PLAY/STOP・ENTER.
4. Naciśnij (zatrzymaj), aby wyjść z trybu menu.

#### Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z dostępnych pozycji menu.

Maximum:

Wyższy poziom redukcji szumów.

(Ustawienie wstępne)

Medium:

Niższy poziom redukcji szumów. Wybierz tę pozycję, kiedy dźwięk jest niewyraźny, wybierając dla funkcji redukcji szumów ustawienie „Maximum”.

#### Uwaga

- Działanie funkcji redukcji szumów może się różnić w zależności od jakości nagranego głosu.
- Funkcja redukcji szumów nie działa podczas odtwarzania plików przez wbudowany głośnik lub nagrywania audycji radiowej w paśmie FM (tylko model ICD-PX333F).
- Funkcja redukcji szumów nie działa w przypadku odtwarzania przez wbudowany głośnik.

#### Wskazówka

- Aby wyłączyć funkcję redukcji szumów, przesuń przełącznik NOISE CUT w kierunku „OFF”.

### Powiązany temat

- Nagrywanie audycji radiowych w paśmie FM (tylko model ICD-PX333F)