# Rozwiązywanie problemów

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Dyktafon cyfrowy nie działa, nawet po naciśnięciu przycisku.

- Baterie są słabe.
- Zasilanie dyktafonu cyfrowego jest wyłączone. Przesuń przełącznik funkcji HOLD・POWER ON/OFF w kierunku „POWER ON/OFF” i przytrzymaj dłużej niż sekundę.
- Funkcja HOLD jest włączona. Przesuń przełącznik funkcji HOLD・POWER ON/OFF w kierunku środka.

### Powiązany temat

- Włączanie zasilania
- Wyłączanie funkcji HOLD